**GRUPLAMA TABLASI TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

**(TAM OTOMATİK KESME KAPATMA CİHAZI İÇİN)**

1. Kesme kapatma cihazları ile birden fazla rulolardan farklı genişliklerde zarflar haline getirilen poşetlerin cihazdan atıldıklarında birbirleri ile karışmaması ve düzenli tutulabilmeleri (gruplanabilmesi) için tasarlanmış olmalıdır
2. Gruplama tablası AISI 304 paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır.
3. Tabla en az 564 x 292 x 93mm en fazla 3Kg olmalıdır.
4. Tabla üzerinde farklı genişlikteki poşetler için AISI 304 paslanmaz çelikten mamul 4 adet poşet toplama ayraçları (separatörleri) olmalı ve bunlar altlarındaki plastik vidaları sayesinde tabla üzerinde kaydırılarak kesilen poşet genişliklerine göre kolaylıkla ayarlanabilir olmalıdır.
5. Kesilen tüm poşetlerin aynı hizada durabilmeleri ve tabladan düşmemeleri için en alt tarafında bir adet AISI 304 paslanmaz çelikten mamul büyük Poşet Toplama sacı olmalıdır.