**UZUN RULMANLI KONVEYÖR**

**TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

**DÖNER BAŞLIKLI YAZICILI KAPATMA CİHAZLARI İÇİN**

1. Ürün uzun süreli kullanıma, çizilme ve darbelere dayanıklı paslanmaz olmalıdır.
2. Konveyörün plastik rulmanlarının her biri 10Kg’a kadar ağırlık taşıma kapasiteli olmalı ve çok kolay dönmelidir.
3. Konveyör en az 730 x 260 x 55mm en fazla 5Kg olup ayakları ayarlanabilir vidalı ve kaymaz kauçuktan olmalıdır.
4. Kauçuk ve vidalı ayaklar sayesinde konveyörün yüksekliği kapatma cihazında ilerleyen poşete destek olacak şekilde ayarlanabilir olmalıdır. Bu sayede poşetler makinada ilerlerken konveyörün üzerinde kayması sağlanarak poşetlerin yıpranması engellenmelidir.
5. Ürün 2 yıl fabrika hatalarına karşı garantili olmalıdır.