Dosya isimlerinde yer alan 9 karakterli uzun kodları ve 4 karakterli kısa kod numaraları ile kısa ürün adları (Örneğin: Uzun kod: 222-301-010, Kısa Kod: 10GM, Kısa Ad: 11L1PV), her bir ürünümüze ait benzersizdir ve tüm belgelerimizde aynıdır.

Bunlardan birinin, örneğin (10GM kısa kodunun) web sayfamızdaki arama çubuğuna yazılması ve PDF katalog veya broşürlerde ve fiyat teklifinde (“CTRL+F” ile aratılması) halinde ürün görsellerini bulmak kolay olacaktır.

Bu kodlar ve bazı açıklamalar bu dokümanda “KIRMIZI” renkte yazılıdır ve bu dokümanı resmi kurumlara vermeden/işleme almadan önce tüm “KIRMIZI” yazıları silmeniz gerekebilir!!!!

**TEK KATLI GENİŞ**

**MANUEL RULO KESME APARATI**

**TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

1. Aparat, sterilizasyon rulolarını taşıyabilecek ve 60cm genişliğine kadar tek ya da aynı anda farklı genişliklerde birkaç ruloyu istenen boyda kesebilecek işleve sahip olmalıdır.
2. Bıçak mekanizmasının altında şeffaf cetvel olmalı ve rulolar kesildiğinde içeride kalan ucu rahatlıkla tutulabilmelidir.
3. Aparat uzun süreli kullanıma, çizilme ve darbelere dayanıklı en az 1,5mm kalınlıkta AISI 304 paslanmaz çelik olmalıdır.
4. Aparat en az 752 x 310 x 124 mm ebatlarında ve ağırlığı en fazla 10Kg olmalıdır.
5. Ruloların konulduğu yuva, ruloların rahat dönebilmesi için plastik burçlarla donatılmış olmalıdır.
6. Aparat kırılmaz bıçaklı olmalı ve istendiğinde çıkarılarak bilenip tekrar kullanılmalı veya yenisi ile kolayca değiştirilebilmelidir.
7. Bıçak her iki yönde kesme yapabilmelidir.
8. Aparat, bıçak hariç iki yıl fabrika hatalarına karşı garantili olmalıdır
9. **Aşağıdaki opsiyonel aksesuar, yukarıdaki ürünün ölçü ve özellikleriyle uyumlu olmalıdır:**
	* **Yan Raf Seti {A030 GM14WTA}:** İki adet paslanmaz çelik raf ile iki adet bölmeli CSSD malzeme (indikatörler vb..) kutusu ve bir adet metal kalem bardağı monte edilebilmeli.
	* **Sehpa (Geniş) {A055 GM632CCS}:** Çalışma alanında yer kazanmak için yukarıdaki ürün bu sehpaya monte edilebilir olmalı. Bu sayede sehpa altına kapatma cihazı veya her hangi bir ürün konulabilmelidir.