Dosya isimlerinde yer alan 9 karakterli uzun kodları ve 4 karakterli kısa kod numaraları ile kısa ürün adları (Örneğin: Uzun kod: 222-301-010, Kısa Kod: 10GM, Kısa Ad: 11L1PV), her bir ürünümüze ait benzersizdir ve tüm belgelerimizde aynıdır.

Bunlardan birinin, örneğin (10GM kısa kodunun) web sayfamızdaki arama çubuğuna yazılması ve PDF katalog veya broşürlerde ve fiyat teklifinde (“CTRL+F” ile aratılması) halinde ürün görsellerini bulmak kolay olacaktır.

Bu kodlar ve bazı açıklamalar bu dokümanda “KIRMIZI” renkte yazılıdır ve bu dokümanı resmi kurumlara vermeden/işleme almadan önce tüm “KIRMIZI” yazıları silmeniz gerekebilir!!!!

**İKİ KATLI DAR**

**MANUEL RULO KESME APARATI**

**TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

1. Aparat, sterilizasyon rulolarını taşıyabilecek ve 40cm genişliğine kadar, farklı genişliklerde aynı anda birkaç ruloyu istenen boyda kesebilecek işleve sahip olmalıdır.
2. İki katlı olmalı, ister üst kata, ister alt kata konulan rulolar aynı anda kesilebilmeli, istenirse üst kat yedek rulolar için kullanılabilmelidir.
3. Bıçak mekanizmasının altında şeffaf cetvel olmalı ve rulolar kesildiğinde içeride kalan ucu rahatlıkla tutulabilmelidir.
4. Aparat uzun süreli kullanıma, çizilme ve darbelere dayanıklı en az 1,5mm kalınlıkta AISI 304 paslanmaz çelik olmalıdır.
5. Aparat 505 x 300 x 315 mm ebatlarında ve en fazla 13 kg. ağırlığında olmalıdır.
6. Ruloların konulduğu yuva, ruloların rahat dönebilmesi için plastik burçlarla donatılmış olmalıdır.
7. Aparat kırılmaz bıçaklı olmalı ve istendiğinde çıkarılarak bilenip tekrar kullanılmalı veya yenisi ile kolayca değiştirilebilmelidir.
8. Bıçak her iki yönde kesme yapabilmelidir.
9. Aparat, bıçak hariç iki yıl fabrika hatalarına karşı garantili olmalıdır
10. **Aşağıdaki opsiyonel aksesuar, yukarıdaki ürünün ölçü ve özellikleriyle uyumlu olmalıdır:**
	* **Duvar Askısı ve Yan Raf Seti {A075 GM632CMA}:** İki adet paslanmaz çelik raf ile iki adet bölmeli CSSD malzeme (indikatörler vb.) kutusu ve bir adet metal kalem bardağı monte edilebilmeli.
	* **Sehpa (Dar) {A050 GM631CCS}:** Çalışma alanında yer kazanmak için yukarıdaki ürün bu sehpaya monte edilebilir olmalı. Bu sayede sehpa altına kapatma cihazı veya her hangi bir ürün konulabilmelidir.