**BÜYÜK MDF ÇEKMECE TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

**Çalışma İstasyonları ve Mobil Masalar İçin**

1. Çalışma İstasyonları ve Mobil Masalara uygun olmalı ve MDF’den yapılmış olmalıdır.
2. En fazla 10Kg taşıma kapasiteli olmalıdır.
3. Çekmecenin kenarlarında toplam 3 adet tutma/taşıma için ele uygun boşluklar olmalıdır.
4. Üst kenarları alüminyum köşebentlerle sağlamlaştırılmış olmalıdır.
5. Ebatları en fazla 575 x 285 x 250 mm. ve en fazla 4 Kg olmalıdır.