**UZUN ÖN TABLA**

**TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

**(UZUN MANUEL VE YAZILI KAPATMA CİHAZLARI İÇİN)**

1. 40 ve 60cm genişlikteki Manuel Kesme Kapatma cihazları ile Yazıcılı Döner Başlıklı Kapatma cihazları için tasarlanmış olmalıdır.
2. Ön tabla, uzun süreli kullanıma, çizilme ve darbelere dayanıklı AISI 304 paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır.
3. Tabla en az 540 x 280 x 85mm ve ağırlığı en fazla 3 Kg olmalıdır.
4. Cihaz önüne yerleştirilen bu tabla, poşetlerin cihazda kapatılma esnasında, poşetlerin tabla üzerinde kayması/desteklemesi sayesinde kağıt tarafının zarar görmesini engellemelidir.