Dosya isimlerinde yer alan 9 karakterli uzun kodları ve 4 karakterli kısa kod numaraları ile kısa ürün adları (Örneğin: Uzun kod: 222-301-010, Kısa Kod: 10GM, Kısa Ad: 11L1PV), her bir ürünümüze ait benzersizdir ve tüm belgelerimizde aynıdır.

Bunlardan birinin, örneğin (10GM kısa kodunun) web sayfamızdaki arama çubuğuna yazılması ve PDF katalog veya broşürlerde ve fiyat teklifinde (“CTRL+F” ile aratılması) halinde ürün görsellerini bulmak kolay olacaktır.

Bu kodlar ve bazı açıklamalar bu dokümanda “KIRMIZI” renkte yazılıdır ve bu dokümanı resmi kurumlara vermeden/işleme almadan önce tüm “KIRMIZI” yazıları silmeniz gerekebilir!!!!

**TAŞIMA SEHPASI (DAR)**

**TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

**DAR CİHAZLAR ve DAR MANUEL RULO KESME APARATI İÇİN**

1. Sehpanın gövdesi uzun süreli kullanıma, çizilme ve darbelere dayanıklı paslanmaz fırın boyalı, üst tezgâhı ise AISI 304 paslanmaz çelik olmalı, kolay temizlenebilmelidir.
2. Aşağıdaki opsiyonel mobil masaya ve manuel kesme aparatına vidalı montaj yapılabilmelidir.
3. Standart bir masa üstünde kullanıldığında ise plastik kaymaz ayakları sayesinde stabil durmalıdır.
4. Sehpa en az 500 x 300 x 180 mm ebatlarında ve ağırlığı en fazla 4Kg olmalıdır. Sehpa altına kapatma cihazı üstüne ise manuel kesme aparatı veya 100Kg’a kadar yük konabilmelidir.
5. İki yıl fabrika hatalarına karşı garantili olmalıdır.
6. **Aşağıdaki opsiyonel aksesuar, yukarıdaki ürünün ölçü ve özellikleriyle uyumlu olmalıdır:**
	* **Yan Raf Seti {A030 GM14WTA}:** İki adet paslanmaz çelik raf ile iki adet bölmeli CSSD malzeme (indikatörler vb..) kutusu ve bir adet metal kalem bardağı olan bu yan raf seti yukarıdaki sehpaya monte edilebilmeli.
	* **Manuel Rulo Kesme Aparatı (Tek katlı dar) {A060 GM631CC}:** Sterilizasyon rulolarını taşıyabilecek ve 40cm genişliğine kadar, farklı genişliklerde aynı anda birkaç ruloyu istenen boyda kesebilecek işleve sahip olan, ruloların kolay dönebilmesi için plastik burçlu ve kırılmaz bıçaklı olan bu aparat yukarıdaki sehpanın üstüne monte edilebilmelidir.
	* **Manuel Rulo Kesme Aparatı (Çift katlı dar) {A070 GM632CM}:** Sterilizasyon rulolarını taşıyabilecek ve 40cm genişliğine kadar, farklı genişliklerde aynı anda birkaç ruloyu istenen boyda kesebilecek işleve sahip olan, ruloların kolay dönebilmesi için plastik burçlu ve kırılmaz bıçaklı olan çift katlı bu aparat yukarıdaki sehpanın üstüne monte edilebilmelidir.
	* **Yazıcısız Döner Başlıklı Kapatma Cihazları {09GM+ GM14FACTS veya 09GM GM14FAC veya 08GM GM11SAN veya 05GD GM11HAN}:** Genişlik sınırlaması olmadan tüm poşetlerin her iki kenarını kapatan bu cihazlar yukarıdaki sehpanın altına konulabilmelidir.
	* **Mobil masa dar {A080 GM500TF}:** Yüksekliği ayarlanabilir, AISI304 ve fırın boyalı, yanlarına otoklav sepetleri takılabilen, tekerli bu mobil masaya yukarıdaki sehpa monte edilebilmelidir.